Объявление о проведении закупа товаров способом проведения тендера № 41 от 02.10.2023 года
КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу Восточно-Казахстанская область, г.Алтай, ул.Тәуелсіздік,16, объявляет о проведении закупа способом тендера следующих товаров: 
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	[bookmark: _GoBack]1
	Светильник хирургический потолочный
	Двухкупольный многоотражательный бестеневой операционный светильник потолочного крепления обеспечивает эффект бестеневого освещения благодаря 176 точечным диодным источникам. По сравнению с обычными галогеновыми светильниками, тепловое излучение от светодиодов значительно снижается, что сводит к минимуму неудобства оператора во время хирургической операции и затраты на техническое обслуживание, благодаря длительному сроку службы лампы. Светильники имеют встроенный режим «эндохирургия», что автоматически настраивает аппарат на различные эндохирургические операции. Данный аппарат может управляться, как и с помощью отдельной панели управления, так и с панелью что встроена в светильник. Разработанный в классической конфигурации круглого типа, прост в обслуживании, включая чистку, сенсорные кнопки облегчают управление. Многослойное серебро Deco-Line дополняет уникальный дизайн светильника. Лампы LED используют только не более 40% электричества.
Источник питания: 230 В, 50/60 Гц.
Потребляемая мощность: не более 150 Вт (каждый).
Максимальное освещение: не менее 120 000 Люкс (каждый).
Цветовая температура: не более 4 300 К (каждый).
Средняя цветопередача: >94Ra (каждый).
Регулировка яркости (затемнения): 10-100% (не менее 10 режимов) - (каждый).
Яркость (затемнение) при ENDO режиме: не менее 5% (каждый).
Срок службы лампы: не менее 50 000 часов (каждый).
Глубина освещения: не менее 113 см (каждый).
Количество светодиодов: не менее 88 не более 90 (каждый).
Внешняя панель управления: Кнопки (каждый)
Максимальный диапазон вращения: не менее 2155 мм (каждый).
Максимальная регулировка по высоте: не менее 1 130 мм (каждый).
Рабочий радиус лампы: не менее 1775 мм (каждый).
Вес: не менее 100 кг.
Высота площади движения: не менее 1130 мм (каждый).
Диаметр световой головки: не менее 620 мм не более 630 мм (каждый).
Площадь световой головки: не менее 1923 см2 (каждый).
Остаточная освещенность (±10%) (каждый):
С одной маской не менее 61,2 %
С двумя масками не менее 46,5 %
С трубкой не менее 95,5 %
С трубкой и одной маской не менее 60,3%
С трубкой и двумя масками не менее 45,8%
Рукоятка 2 штуки: Предназначена для регулировки фокуса и угла наклона лампы во время операции. Может быть отсоединена для стерилизации путем автоклавирования.
Кронштейн для крепления: Используется для крепления светильника к потолку. Размер не менее 517*710мм.
Материал: пластик, метал.
	шт
	1
	8 731 210
	8 731 210

	2
	Лор-комбайн
	Мобильный ЛОР комбайн на колесиках.
Имеет сенсорную панель управления 
Ирригационный компрессор не менее 2,2 кгс/см2 ± 0,7 кгс/см2
Аспирационный компрессор
- скорость всасывания не менее 100 мл/10 сек
- сила всасывания не менее 680 мм рт. ст.
Держатель для жестких эндоскопов – не менее 2 шт.
Держатель для распыления ЛП с функцией подогрева – не менее 1 шт.
Емкость не менее 57 мм – не менее 2 шт.
Датчик переполнения – не более 1 шт.
Встроенный манометр – не более 1 шт.
Емкости медицинские, для хранения ЛП, материал – стекло – не менее 2 шт.
Габариты (Ш х Г х В) не более 500 х 566 х 867 мм
Общий вес не менее 73 кг, не более 75 кг
Потребляемая мощность не более 800 ВА
Требования к электропитанию 220-230 В, 50/60 Гц
Фонарь-ручка 1шт – наличие.
Боковой лоток 1шт – наличие.
Емкость для аспирации, 2000 мл: Накопительная емкость сборник для аспирации не менее 2 000 мл
Емкость, 83 мм: Емкость для инструментария врача диаметром не более 83 мм
Емкость, 38 мм: Емкость для инструментария врача диаметром не более 38 мм
Устройство быстрого подогрева: Устройство для быстрого подогрева зеркал и инструментов
Рукоятка для аспирации: Система ирригации, автоматическое включение/выключение ирригатора при снятии с внешнего держателя и возвращении на место.
Рукоятка для ирригации: Система ирригации, автоматическое включение/выключение ирригатора при снятии с внешнего держателя и возвращении на место.
Ирригатор с наконечником прямого типа, для распыления медикаментов
Лоток для инструментов 2 шт: Лоток для хранения инструментария врача
Налобный фонарь: Уровень освещения, на расстоянии 25 см: 
Не менее 15 000 не более 30 000 лк
Цветовая температура: не более 6000 К
Срок службы источника света: не менее 50 000 часов
Перезаряжаемая батарея: Li-ion, 3.7 В, не менее 2 600мА, время работы не менее 4 часа
Вес: не более 188 г (с перезаряжаемой батареей)
Диапазон регулировки крепления для головы: не менее 534 не более 638 мм
Блок управления камерой: Портативная диагностическая эндоскопическая система. Имеет систему автоматического включения / выключения света и возможность воспроизведения 4-х изображений на мониторе.
Источник питания: AC 220V, 50/60Hz
Потребляемая мощность: не более 40VA
Габариты: не более 151мм x 255мм x 173,5мм 
Вес: не более 2 Кг
Кабель питания – 1шт.
Кабель видеосигнала – 1шт.
CCD камера – 1шт.
Адаптивная линза – 1шт.
Кресло пациента: Медицинское кресло с электроприводом для пациентов используемое в ЛОР отделениях.
Источник питания: AC 220V, 60Hz.
Потребляемая мощность: 460VA.
Вращение: не менее 340° Вращение вручную / Тормозная педаль.
Диапазон наклона спинки: не менее 5 не более 95°.
Ход вверх-вниз: не менее 210мм ±10%.
Педальный пульт: Вверх/Вниз/Вперед/Назад.
Подголовник: Вверх/Вниз вручную.
Подлокотник: Фиксированный.
Габариты: не более 570мм(Ø)x1120мм(мин)x1330мм(макс)± 10%.
Вес: не менее83кг не более 92кг
Табурет врача: Регулируемая высота не менее 49 не более 69 см
Вращение на не более 340 градусов
Диаметр сиденья не более 37 см
Монитор: ЖК не менее 19 дюймов
Отоскоп: Отоскоп диаметр не более 2,7 мм, длина не более 60 мм
Синускоп: Диаметр не более 4 мм, длина не более 175 мм, угол 30°
Ларингоскоп: Диаметр не более 6 мм, длина не более 185 мм

	шт
	1 
	19 900 000 
	19 900 000 

	Дополнительная информация:

	1
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP (для всех лотов)

	2
	Срок поставки медицинской техники
	Для лота 1: 15 календарных дней
Для лота 2: до 10 декабря 2023 года

	3
	Место дислокации медицинской техники
	Восточно-Казахстанская область, г.Алтай, ул. Панфилова, 19

	4
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Медицинские изделия поставляются новыми и ранее неиспользованными. Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация товаров осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы изделия) данной таблицы. Электрическое питание на 220В/380В, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного изделия конечного получателя. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, накладку и подключение товара. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис коды для доступа к программному обеспечению товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта составляет 37 (тридцати семь) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок 30 (тридцать) календарных дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания осуществляется квалифицированным специалистом Поставщика не реже 1 раза в квартал. Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до инсталляции изделия Поставщик уведомляет Заказчика о пред инсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное изделие, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с пред инсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку изделия, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет Поставщик.

Поставщик обязан поставить медицинское изделия на условиях DDP – место назначения (ИНКОТЕРМС – 2010), провести инсталляцию медицинского изделия, провести обучение медицинского персонала на рабочем месте, если иное не оговорено в технической спецификации.
К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям, указанным Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110.
Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 17:00 "22" октября 2023 года включительно по адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок, с 08:00 до 17:00 часов и/или по электронной почте по адресу buhmrbaltay@mail.ru или путем скачивая с интернет – ресурса https://altai.mrb.kz.
Заявки, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области по адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16.
Окончательный срок представления заявок до 10 часов 45 минут 23 октября 2023 года 
Конверты с заявками будут вскрываться в 11 часов 00 минут 23 октября 2023 года по следующему адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/72335/6-10-42 
Уполномоченный представитель организатора Федирко Т.Н. руководитель службы государственных закупок 8/705/101/3628, 8/72335/6-10-42
